




伊美环建审〔2026〕006号
关于伊美区美溪供热服务中心兰新供热站建设项目环境影响报告表的批复

伊美区美溪供热服务中心：
你单位报送的《伊美区美溪供热服务中心兰新供热站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经审查，现批复如下：
1、 项目概况
本项目位于黑龙江省伊春市伊美区兰新经营所，地理坐标：东经129度06分10.331秒，北纬47 度36分35.622秒，为新建（迁建）项目，用地性质为公用设施用地，占地面积792m²，依托原有废弃库房进行建设。项目新建1台1.75MW燃生物质热水锅炉，配套建设干式+布袋除尘装置、30m高烟囱、燃料库、灰渣间、危险废物贮存库等公辅及环保设施，为兰新经营所6200m²建筑面积、约120户居民提供集中供暖。项目总投资100万元，环保投资 20万元，环保投资占比20%，施工工期2026年11月-2026年12月。项目不设备用锅炉。
经审查，该项目属于允许类项目，符合国家产业政策、黑龙江省及伊春市“三线一单” 生态环境分区管控相关要求，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施前提下，项目建设产生的环境不利影响可以得到有效控制。我局原则同意《报告表》评价结论及拟采取的环境保护措施。
二、主要环境保护要求
（一）施工期要求
1.施工期废气：施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆尾气。对施工场地定期洒水降尘，每天洒水不少于4次；对易产生扬尘的建筑材料采取覆盖措施；运输车辆出场前冲洗轮胎，运输过程中加盖篷布；合理安排施工时间，避免大风天气进行土方作业。经上述措施处理后，施工场界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 
2.施工期废水：施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏外运堆肥；施工废水（如混凝土养护废水、机械冲洗废水）经临时沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。
3.施工期噪声：施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆。采取的措施包括：选用低噪声施工设备，对高噪声设备采取减振、隔声措施；合理安排施工时间，夜间（22:00-6:00）禁止施工；运输车辆经过居民区时减速慢行，禁止鸣笛。经上述措施处理后，施工期厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
4.施工期固体废物：施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾集中收集后运至指定建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
（二）运营期要求
1.大气污染防治 
锅炉烟气采用干式除尘器+布袋除尘器，配套低氮燃烧（分级配风+烟气再循环）技术，处理后烟气经30m高DA001排气筒高空排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉大气污染物排放限值。生物质燃料、炉渣、除尘灰密闭库房内储存，灰渣贮存、装卸转运过程落实洒水降尘、密闭袋装、篷布遮盖措施。落实自行监测计划，排气筒颗粒物、SO₂、NOₓ、烟气黑度每月监测1次，厂界颗粒物每季度监测1次。落实除尘器故障非正常工况防控，制定应急处置措施，最大限度降低非正常排放影响。
2.水污染防治 
项目生产废水全部综合利用不外排。锅炉排污水、软化水废水全部用于炉渣拌湿降尘、厂区洒水降尘，不得外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理。厂区严格落实分区防渗，危险废物贮存库执行重点防渗要求，锅炉房、燃料库、灰渣库执行一般防渗，厂区道路执行简单防渗，定期巡查防渗层完好情况，防止废水下渗污染土壤及地下水。
3.噪声污染防治 
风机、水泵等噪声源选用低噪声设备，落实基础减振、软连接、建筑隔声降噪措施。项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；每季度开展厂界噪声监测，保障噪声稳定达标。
4.固体废物污染防治 
一般固废：灰渣、除尘灰集中收集，外售伊春市陶粒砌体有限责任公司综合利用；废布袋、废离子交换树脂由生产厂家回收；生活垃圾交由环卫部门统一处置。
危险废物：设备维修产生的废机油（HW08）、废油桶、含油棉布手套（HW49），分类收集贮存于10㎡危险废物贮存库，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废库房，做到防风、防雨、防晒、防渗，分区存放、张贴标识；危险废物定期委托具备资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，完整记录危废产生、贮存、转移、处置全流程台账。 
5.环境风险防控 
落实环境风险防范措施，加强生物质燃料防火管理，危废库做好泄漏收集，配齐消防应急物资，完善岗位操作规程， 定期开展隐患排查。本项目 Q＜1，做好风险简单分析，严防火灾、物料泄漏等次生污染。
三、其他管理要求
本项目建设必须严格落实环境保护 “三同时” 制度，生态保护措施、污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目投入运营前应当取得排污许可。项目建成后，你单位应当依法开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。项目建设、运营全过程严格落实本批复及《报告表》提出的各项生态保护、污染防治及风险防控措施。本批复文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，项目的规模、工艺、选址或者环保措施发生重大变动，应当报我局重新审核。自觉接受生态环境部门的监督检查，做好施工期环境监理，完整留存环保设施运行等相关档案资料。



伊春市伊美生态环境局
2026年11月6日
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