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伊美环建审〔2026〕007号
关于伊春市绿擎未来环保科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复

伊春市绿擎未来环保科技有限公司：
你单位报送的《伊春市绿擎未来环保科技有限公司建设项目环境影响报告表》（项目代码：2611-230717-04-01-510002，以下简称《报告表》）收悉。经审查，现批复如下：
一、项目概况
本项目为新建危险废物临时贮存周转项目，建设地点位于黑龙江省伊春市伊美区旭日街道一道口伊美区循环经济园区内（林源家具厂），地理坐标东经128度55分10.833秒，北纬47度44分9.341秒。项目租赁现有闲置厂房实施改造，用地面积2000m²，建筑面积1670m²，设置20个危险废物贮存分区，危险废物最大储存量 810t，年周转危险废物19440t。本项目编制大气环境专项评价、环境风险专项评价，相关管控要求一并落实。项目仅开展危险废物收集、暂存、中转作业，不得开展危险废物倒罐、分装、拆解、利用及处置，危险废物收运、外运交由具备相应资质单位承担。项目总投资900万元，环保投资203万元，环保投资占比22.56%，施工工期2026年11月-2027年5月。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目，选址处于生态环境分区管控重点管控单元，用地为工业用地，不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区域，符合国土空间规划及固体废物相关规划。在严格落实《报告表》提出的各项污染防治、土壤地下水防控及环境风险防范措施前提下，污染物可以实现达标排放，从生态环境保护角度，原则同意《报告表》评价结论。
二、主要环境保护要求
（一）施工期要求
1.大气污染防治：施工现场实施封闭围挡；水泥、砂石等粉状建材采用苫布全覆盖密闭堆放；物料运输车辆加盖篷布；施工现场定时洒水抑尘，减少施工扬尘影响。施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值≤1.0 mg/m³。
2.水污染防治：施工人员生活污水依托伊春市林源家具有限公司现有污水管网，经市政管网排入伊春市中心城污水 处理厂处理。施工生产废水设置临时沉淀池，经沉淀处理后全部回用于生产，不外排。
3.噪声污染防治：合理安排施工作业时间，严禁夜间（22:00-次日6:00）施工；优先选用低噪声施工设备，高噪声设备采取减振、简易隔声屏障等降噪措施；加强机械设备日常维护保养；运输车辆进入厂区减速、禁止鸣笛。施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。
4.固体废物及危险废物规范化管理：施工建筑垃圾集中收集，及时清运至建筑垃圾指定消纳场所处置；施工人员生活垃圾设置垃圾箱，交由市政环卫统一清运，不得随意丢弃。危废贮存库防渗为重点隐蔽工程，严格按照环评报告表要求施工。防渗材料进场核查合格证、检测报告，按批次送检；土工膜焊缝开展拉力、电火花检漏检测；防渗混凝土按配比浇筑并做好养护，保证渗透系数满足K≤10⁻¹⁰ cm/s 要求。
（二）运营期要求
1.大气污染防治：HW34废酸贮存区全密闭，单独设负压收集+碱喷淋塔+15m高排气筒（DA002）排放，其它分区废气经负压收集+碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）高空排放。本项目危险废物贮存库贮存挥发产生的非甲烷总烃、氯化氢、甲苯、二甲苯、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放限值的要求；厂区内非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。二氯甲烷参照执行《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》（含2024修改单）表6标准限值。氨、硫化氢及臭气浓度排放速率和排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准值和表2恶臭污染物排放标准值。
2.水污染防治：本项目运营无生产工艺废水。废气处理碱喷淋塔碱液循环使用，不外排，无废水产生，地面擦洗用水蒸发损耗，无废水产生。生活污水依托现有污水管网，排入伊春市中心城污水处理厂处理。生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
3.噪声污染防治：固定源选用低噪声设备，隔声、减振、软连接，移动源保持良好车况、定期维护保养、禁止鸣笛、厂房隔声等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。
4.固体废物及危险废物规范化管理：生活垃圾集中收集在生活垃圾箱内，交由市政环卫部门统一清运处理。活性炭吸附装置产生的废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，900-039-49），暂存于危险废物贮存库1#分区，碱液喷淋吸附装置产生的废碱属于危险废物（HW35废碱，900-399-35），暂存于危险废物贮存库19#分区，叉车产生的废蓄电池属于危险废物（HW31含铅废物，900-052-31），暂存于危险废物贮存库18#分区，定期交由有资质的单位处置。
5.地下水、土壤污染防控：重点防渗区为危险废物贮存库地面和裙脚、导流沟、事故池，危险废物贮存库地面和裙脚、导流渠、事故池建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的重点污染防治区等相关要求进行防渗设计、施工。地面采取防渗混凝土+2mm厚HDPE膜防渗措施，铺设2毫米厚高密度聚乙烯和混凝土层，采用防静电、耐腐蚀防腐地坪漆，材料渗透系数K≤10⁻¹⁰ cm/s 。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中K≤10⁻¹⁰ cm/s 防渗技术要求。简单防渗区：装卸区位于危险废物贮存库内，室外不作业，主要为库房、循环水房，厂区道路等，进行简单地面硬化。厂区做好分区防渗，危险废物贮存库做好防漏防渗。发生泄漏事故，及时采取紧急措施，不任由物料、污染物渗漏进入土壤、地下水，并及时对破损的设施采取修复措施。设置地下水监测井1处，位于厂址地下水下游，跟踪监测井位于危险废物贮存库东北侧50m。制定土壤跟踪监测计划，每年1次。
6.环境风险防控：危险废物贮存库内连接导流渠，并设置了1座30m³应急事故池。设置警示标志、标识牌、灭火器等器材计入消防设施。危险废物在厂内临时贮存最长不得超过1年。危险废物贮存库内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定。定期巡检，一旦发现泄漏，及时采取控制措施、减少危险废物的泄漏量。制定环境风险事故应急预案，储备应急物资并定期演练。
7.环境管理与自行监测：建立健全企业环保管理制度，明确环保负责人，完善设施运维、危废台账、隐患排查、自行监测等档案。按照环评及排污许可要求制定自行监测方案，开展废气、噪声、地下水监测，监测报告及时存档并按要求公开。
三、其他管理要求
本项目建设必须严格落实环境保护“三同时”制度，生态保护措施、污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目应当在发生实际排污行为之前依法申领排污许可证；项目竣工后，建设单位自主开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运营。项目建设、运营全过程严格落实本批复及《报告表》提出的各项生态保护、污染防治及风险防控措施。本批复文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，项目的规模、工艺、选址或者环保措施发生重大变动，应当报我局重新审核。自觉接受生态环境部门的监督检查，做好施工期环境监理，完整留存环保设施运行等相关档案资料。


伊春市伊美生态环境局
2026年11月13日
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